北院区安检机采购项目的技术指标、参数及功能要求：

	序号
	设备名称
	技术指示、参数及功能

	1
	安检机
	1.智能识别技术  自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优

2.低辐射剂量  辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求

3.安检联网  支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理

4.数据存储  支持安检机图片、报警信息在本地存储、查看、调用

5.通道尺寸：500 mm×300 mm（宽×高）

6.主机尺寸：1286 mm×670 mm×1026 mm（长×宽×高）

7.线分辨力：AWG 38

8.空间分辨力：1.0 mm

9.穿透力（钢板厚度）：6 mm

10.X射线发生器 80 kV，0.5 mA（可调）

11.X射线冷却/工作周期 油冷/连续

12.泄露剂量：＜1 μSv/h，距离设备外壳100 mm

13.单次剂量：＜5 μGy

14.胶卷安全：符合ASA/ISO1600标准胶卷安全

15.传送带高度：600 mm

16.传送带速度：0.2 m/s

17.图像处理：彩色/黑白，可变吸收率，超级增强，图像反色，伪彩色等

18.选区与放大：任意选区，2~64级放大

19.图像回拉：当前过包数据无限回拉

20.储存容量：64 G

21.显示屏尺寸：21.5"，单显

22.显示分辨率：1920×1080 

23.可识别违禁品种类：支持刀具（常规刀具，折叠刀）、剪刀（常规剪刀、U型剪刀、折叠剪刀）、喷灌、枪支、管制器具（手铐、指虎、甩棍）、打火机、雨伞

24.系统登录方式：密码

25.功耗：370 W

26.电源：AC220V(+10%~-15%)  50±3Hz

	2
	金属安检门
	1."外形尺寸：(mm)2200(高)x840(宽)x600(深)

2.通道尺寸：(mm)2000(高)x710(宽)x500(深)

3.电源输入：220V

4.功率：小于25W

5.重量：小于75kg

6.面板显示：采用7寸液晶屏显示。

7.门体材质：外表采用PVC，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。

8.区位显示：产品分成12个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

9.探测精度：最高灵敏度正中间可检测到1个硬币大小的金属；不会漏报和串报；

10.通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90%。

11.设备应支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数；通过人数和报警入数可定时清零

12.以大于等于0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作

13.快速配置功能：携带需要排除的金属物品通过后，设备可自动记录报警阙值，并只对超过阙值的物品进行报警

14.设备应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变

15.应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动

16.显示屏上应可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间

17.设备应具备远程参数调整、远程诊断及报警相关数据存储功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。开机时应进行自检并显示自检结果

18.机箱上安装有金属按键，可通过按压按键实现LCD 屏显示界面一键切换；

19.设备应能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处最大声强≥100dB，应支持 10种预设的报警音频，报警音量从静音到最大声级至少10档

20.安检门最低探测高度：≥0.3m(距离地面高度)

21.快速配置功能：开启快速配置功能后，携带需要排除的金属物品通过后，样机可自动记录报警阙值，并只对超过阙值的物品进行报警

22.工作模式：具有“自定义模式”、“磁性模式”和“非铁磁类”

	3
	手持金属探测器
	1.具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮

2.突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置

3.具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度

4.外形尺寸：415mm*85mm*45mm

5.灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)

6.包装尺寸：425mm*101mm*50mm

7.工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)


